**** Configuracion de lector de código de barras ****

1-Instalar SDTBarcodeSetup.exe
Si este ejecutable solicita clave de licencia indicar dato:
SDTLR-HMDFC-ABKBK-KPMKA-BJCGH-LGGCE-CBNZG

2-Por default el lector de código de barras esta deshabilitado.
Para activar opción agregar en Conexion.ini las variables:

HabilitarLCB=S --Permite activar lector código de barras
HabilitarLCB=N --Desactivar lector código de barras
ForzarEntradaLCB=N --Permite buscar o seleccionar cualquier cliente en pantalla de clientes.
ForzarEntradaLCB=s --Solo se buscara el cliente por medio del lector de código de barras a través de su clave sincronizada. 

3-En pantalla cliente dar clic en botón Leer código.
Para capturara y leer el código de barras.

4-En pantalla lector de código de barras
Seleccione la cámara a usar de clic en Inicio.